|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ala Cessna | Coda Cessna | Ala Boeing | Coda Boeing |
| Corda in radice | 1.625 m | 1.4 m | 7.88 m | 3.8 m |
| Angolo di diedro | 1.44 deg | 0 deg | 6 deg | 7 deg |
| Angolo di freccia | 0 deg | 0 deg | 28.52 deg | 34.4 deg |
| Taper Ratio | 0.672 | 1 | 0.159 | 0.203 |
| Aspect Ratio | 7.52 | 4 | 9.45 | 6.16 |
| Apertura alare | 11 m | 3.4 m | 34.32 m | 14.35 m |
| Distanza longitudinale Ala-Coda | 4.76 m | | 21.05 m | |
| Distanza verticale Ala-Coda | 0.9 m | | 2.09 m | |